M5000 I0 A0 B165.000000      ;Z轴行程(mm)
M5000 I0 A0 C20.000000      ;Z轴电机最高速度(mm/s)
M5000 I0 A0 D0.000625000000  ;Z轴电机每步对应的距离(mm/step)
M5000 I0 A0 E1      ;Z轴电机方向;1为正方向,-1为反方向
M5000 I0 A0 F0      ;Z轴限位模式;0最小限位,1最大限位,2双限位
M5000 I0 A0 S1      ;Z轴归零方向;1为正方向,-1为反方向
M5000 I0 A0 P4.700000      ;Z轴第一段归零速度(mm/s)
M5000 I0 A0 R1.000000      ;Z轴第二段归零速度(mm/s)
M5000 I0 A0 T1.000000      ;Z轴归零前反方向移动距离(mm);该参数主要用于限位装配离物理零点较远情况下避免轴位于限位之下时候归零撞机
M5000 I0 A0 X5.000000      ;Z轴归零过程中第一次触发限位后反向移动的距离(mm)
M5000 I0 A0 Y0.000000      ;Z轴零点位置
M5000 I0 A0 Z1      ;Z零点与限位位置设置; 0:限位位置和Z的零点相同，1:限位位置即和Z的零点不同
M5000 I5 A0 B0      ;Z轴最小限位极性;0为低电平触发;1为高电平触发
M5000 I5 A0 C0      ;Z轴最大限位极性;0为低电平触发;1为高电平触发
M5000 I5 A0 D50.000000      ;Z轴加速度(mm/s^2)
M5000 I5 A0 E0.850000      ;Z轴初始速度(mm/s)
M5000 I1 A7.000000      ;完成打印抬升速度(mm/s)
M5000 I1 B60.000000      ;完成打印后抬升一段相对距离(mm)
M5000 I1 C1      ;完成打印抬升模式;0抬升最高点,1抬升到指定的相对距离,2无动作
M5000 I1 D7.000000      ;暂停打印抬升速度(mm/s)
M5000 I1 E60.000000      ;暂停打印后抬升一段相对距离(mm)
M5000 I1 F1      ;暂停打印抬升模式;0抬升最高点,1抬升到指定的相对距离,2无动作
M5000 I1 S7.000000      ;停止打印抬升速度(mm/s)
M5000 I1 P60.000000      ;停止打印后抬升一段相对距离(mm)
M5000 I1 R1      ;停止打印抬升模式;0抬升最高点,1抬升到指定的相对距离,2无动作
M5000 I1 T7.000000      ;手动控制速度(mm/s)
M5000 I2 A200      ;主板风扇频率
M5000 I2 B200      ;光源风扇频率
M5000 I2 C200      ;光源频率
M5000 I2 D200      ;照明灯频率
M5000 I2 E3000      ;蜂鸣器频率
M5000 I3 A2      ;主板风扇模式;0开机常开,1开机关闭,2跟随打印状态,3跟随曝光状态
M5000 I3 B2      ;光源风扇模式;0开机常开,1开机关闭,2跟随打印状态,3跟随曝光状态
M5000 I3 C2      ;光源模式;0仅跟随机器参数,1仅跟随打印文件,2混合两个打印文件与机器参数
M5000 I4 A255      ;主板风扇PWM(0-255)
M5000 I4 B255      ;光源风扇PWM(0-255)
M5000 I4 C255      ;光源PWM(0-255)
M5000 I4 D255      ;照明灯PWM(0-255)
M5000 I4 E100      ;蜂鸣器音量(0-100)
M5000 I4 F1      ;屏幕方向(0-3),0:0,1:90,2:180,3:270
M5000 I4 S60      ;进入屏保时间（s）
M5999 I0           ;保存机器参数
